|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Комплект поставки*** | ***Количество промежуточных секций + базовый блок*** | *16+1* | 438 | 20,8 | 19,8 |  | *2* | *1* | *32* | *32* | *64* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *2* | *\* При высоте вышки более 10 метров рекомендуется устанавливать дополнительные объёмные диагонали* |
| *15+1* | 415 | 19,6 | 18,6 |  | *2* | *1* | *30* | *30* | *60* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *2* |
| *14+1* | 392 | 18,4 | 17,4 |  | *2* | *1* | *28* | *28* | *56* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *2* |
| *13+1* | 369 | 17,2 | 16,2 |  | *2* | *1* | *26* | *26* | *52* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *2* |
| *12+1* | 346 | 16,0 | 15,0 |  | *2* | *1* | *24* | *24* | *48* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *2* |
| *11+1* | 323 | 14,8 | 13,8 |  | *2* | *1* | *22* | *22* | *44* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *1* |
| *10+1* | 300 | 13,6 | 12,6 |  | *2* | *1* | *20* | *20* | *40* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *1* |
| *9+1* | 277 | 12,4 | 11,4 |  | *2* | *1* | *18* | *18* | *36* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *1* |
| *8+1* | 254 | 11,2 | 10,2 |  | *2* | *1* | *16* | *16* | *32* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *1* |
| 7+1 | 231 | 10,0 | 9,0 |  | *2* | *1* | *14* | *14* | *28* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *1* |
| 6+1 | 208 | 8,8 | 7,8 |  | *2* | *1* | *12* | *12* | *24* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *0* |
| 5+1 | 185 | 7,6 | 6,6 |  | *2* | *1* | *10* | *10* | *20* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *0* |
| 4+1 | 162 | 6,4 | 5,4 |  | *2* | *1* | *8* | *8* | *16* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *4* | *0* |
| 3+1 | 139 | 5,2 | 4,2 |  | *2* | *1* | *6* | *6* | *12* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *0* | *0* |
| 2+1 | 116 | 4,0 | 3,0 |  | *2* | *1* | *4* | *4* | *8* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *0* | *0* |
| *1+1* | 93 | 2,8 | 1,8 |  | *2* | *1* | *2* | *2* | *4* | *2* | *2* | *8* | *2* | *1* | *1* | *0* | *0* |
|  | ***Вес в кг*** | ***Общая высота в метрах*** | ***Высота до настила в метрах*** | ***Название детали (узла)*** | База в сборе | Диагональ базы | Лестница секции | Гантель | Стяжка лестницы | Лестница ограждения | Гантель ограждения | Стяжка ограждения | Перекладина ограждения | Настил без люка | Настил с люком | Стабилизатор в сборе | Объёмная диагональ\* |
| ***№******по рисунку*** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

**«Мегастройсервис»**

**С-Петербург, ул. Пр. Качалова д. 9 Тел./Факс (812) 332-27-45, 332-27-46**